サンプル　　　　　　　湿式再処理技術の高度化

核燃料サイクル開発機構　先進リサイクル研究開発部
　青嶋　厚

1. はじめに
核燃料サイクル開発機構では、安全性、経済性、資源有効利用性、環境負荷低減性、核拡散抵抗性に優れたFBRサイクルシステム実用概念の構築と、実用化に向けた研究開発シナリオの策定を目的とした、実用化戦略調査研究を推進しており、2年間のPhase-Ⅰの後、本年度よりPhase-Ⅱ（5年間）を開始している。
先進湿式再処理技術開発においては、晶析法、簡素化PUREX法及びSETFICS/TRUEX法を組み合わせたプロセスをレファレンスとして開発を進めるとともに、これに対して更に経済性等を向上させる可能性のある代替・補完技術の開発も進めている。
　東海事業所においては、これらの技術開発をプロセス開発、機器開発及びプラント設計等の観点より総合的に進めており、その技術開発は、高レベル放射性物質試験施設 (CPF)、応用試験棟 (EDF-Ⅰ、Ⅱ)、実規模開発試験室 (EDF-Ⅲ) といったそれぞれ特徴を有する試験施設群において進めている。このうち、CPFは実際の使用済燃料を用いた試験を行うための先進湿式再処理技術開発の要となる施設であり、平成8年より開始した改造工事を本年度中に完了し、来年度より試験を開始する予定である。
　本発表においては、以上述べてきた東海事業所における先進湿式再処理技術開発の概要とCPFの改造工事の現状について紹介する。

2. 先進湿式再処理技術開発
　現在開発を進めているレファレンス技術は、単サイクルのU/Pu/Npを共回収する簡素化PUREX法と抽出工程からのラフィネートからCMPO及びDTPAをAm/Cm/Lnを回収・分離するSETFICS/TRUEX法を主軸とし、これにヘッドエンド部での晶析を組み合わせた構成としている。また、晶析法への高濃度溶解液フィードのために粉化燃料技術（燃料粉化・溶解技術）の適用を検討している。レファレンス技術については、その工学的フィジビリティを確認するための試験を進めていく。
　また、プロセス開発と並行して、遠心抽出器、改良型解体・せん断装置、機械式燃料粉化装置等の機器開発検討も合わせて実施していく。
　一方、代替・補完技術としては、直接抽出法、アミン抽出法等の新しい技術についての検討を行っている。このうち、直接抽出法では、超臨界抽出法と常温・常圧抽出法について検討を行っている。これらの技術は、レファレンス技術に対して大幅な経済性向上の可能性を有するものであり、基本的なプロセスのフィジビリティを確認するための試験を進めるとともに、このような観点で今後も他の新技術についてもサーチ、検討を継続する。